	Наименование
	Фото
	Описание
	Цена

	Дискоконус
400-1500 МГц
	[image: D:\База\Дискоконус 400-1500\photo_5247116551905808248_y.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0.4  – 1.5 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 360х60.
Коэффициент усиления: -1…+3 дБ
Габариты: 220х200х200 мм
Материал: нержавейка
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: N
	12 000,00

	Дискоконус
400-6000 МГц
	[image: D:\База\Дискоконус 400-6000\photo_5226725932671299174_y (1).jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0.4  – 1.5 ГГц, 1,5-6,0 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 360х60.
Коэффициент усиления: -1…+3 дБ
Габариты: 360x200x200 мм
Материал: нержавейка
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: N 2 шт.
	20 000,00

	Дискоконус
300-6000 МГц
	[image: D:\База\Дискоконус 300\IMG20250327145823.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0.3  – 1.5 ГГц, 1,5-6,0 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 360х60.
Коэффициент усиления: -1…+3 дБ
Габариты: 300 х 300 х 450 мм
Материал: нержавейка
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: N 2 шт.
	25 000,00

	Дискоконус
1500-6000 МГц
	[image: E:\Фото\_06.11.2023\IMG20231026142034.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 1,5-6,0 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 360х60.
Коэффициент усиления: -1…+3 дБ
Габариты: 110 х 110 х 85 мм
Материал: нержавейка
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: sma
	9 000,00

	Дискоконус
1000-3000 МГц
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\IMG_20230510_111111~2 (1).jpg]
	Диапазон рабочих частот: 1,0-3,0 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 360х60.
Коэффициент усиления: -1…+3 дБ
Габариты: 120x120x120 мм
Материал: нержавейка
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: N
	10 000,00

	Биконусная антенна 400-7000
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\IMG20251116085211.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0,4-7,0 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 360х120.
Коэффициент усиления: 0…+3 дБ
Габариты: 95x95x170 мм
Материал: нержавейка
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: N
	20 000,00

	Биконусная антенна 400-6000
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\IMG_20240730_143128.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0,4-7,0 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 360х100.
Коэффициент усиления: 0…+3 дБ
Габариты: 130x130x207 мм
Материал: нержавейка
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: N
	20 000,00

	Антенна спиральная
1500-7000
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\photo_52626308671284117в40_y.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 1,5-7,0 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 60х60.
Коэффициент усиления: +3…+9 дБ
Габариты: 145x145x60 мм
Материал: fr4
Подводимая мощность: 10 Вт
Разъем: sma
	10 000,00

	Антенна спиральная
400-1500
	[image: D:\_Antenna-array\_Magazin\_spiral_0.5-1.6\IMG_20240216_084413_865.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0.4-1.6 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 60х60.
Коэффициент усиления: +3.5…+11 дБ
Габариты: 260x260x80 мм
Материал: fr4
Подводимая мощность: 50 Вт
Разъем: sma
	20 000,00

	Антенна спиральная
400-1500
	[image: D:\_Antenna-array\_Magazin\_spiral_0.5-1.6\photo_5424621979673158880_y (1).jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0.4-1.6 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 60х60.
Коэффициент усиления: +3.5…+11 дБ
Габариты: 260x260x80 мм
Материал: fr4
Подводимая мощность: 50 Вт
Разъем: sma
	20 000,00

	Антенна спиральная
900-1000/
1000-3000
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\photo_5350605468231399328_y.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0.3-1.0 / 1.0-3.0 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 60х60.
Коэффициент усиления: +3.5…+9 дБ
Габариты: 500x360x110 мм
Материал: нержавейка, fr4
Подводимая мощность: 50 Вт
Разъем: N х2шт
	35 000,00

	Антенна спиральная
400-7000
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\photo_5462945594898245798_y (1).jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0.4-7.0 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 60х60 град.
Коэффициент усиления:  0...+3 дБ
Габариты: 240x240x40 мм
Материал: fr4, нержавейка
Подводимая мощность: 10 Вт
[bookmark: _GoBack]Разъем: sma
	35 000,00

	Антенна Вивальди
1000-2600 МГц
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\photo_5309946876855974650_y.jpg]
	Диапазон рабочих частот:1.0-2.6 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 60х40.
Коэффициент усиления: +5…+9 дБ
Габариты: 420x150 мм
Материал: нержавейка, arlon
Подводимая мощность: 50 Вт
Разъем: N
	20 000,00

	Панель РЭБ
2-7 ГГц
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\photo_5215177139274505841_y.jpg]
	Диапазон рабочих частот:2-4/ 3-6/ 4-7 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 50х50.
Коэффициент усиления: +7…+12 дБ
Габариты: 300 х 95 х 50 мм
Материал: нержавейка
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: sma х3 шт
	20 000,00

	Панель РЭБ
400-500
500-600
600-730
700-850
830-1050
950-110
1050-1360
1400-1600
2350-2600
5700-5900
	[image: E:\Фото\18.12.24-17.07.25\IMG20250403155726.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 400-5900 МГц
Ширина диаграммы направленности: 60х60.
Коэффициент усиления: +7…+9 дБ
Габариты: 1400 х 450 х 200 мм
Материал: нержавейка
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: N х10 шт
	80 000,00

	Решетка 
2700-3000 МГц
	[image: E:\Фото\18.12.24-17.07.25\IMG20250315175537.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 2700-3000 МГц
Ширина диаграммы направленности: 12х12.
Коэффициент усиления: +20 дБ
Габариты: 550 х 440 х 20 мм
Материал: латунь
Подводимая мощность: 100 Вт
Разъем: sma х2 шт
	50 000,00

	Антенна 
2.4-2.5/5-6
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\photo_5366292346653762659_y.jpg]
	Диапазон рабочих частот:2.4-2.5/5-6 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 50х50…30х30.
Коэффициент усиления: +10…+15 дБ
Габариты: 340x180 мм
Материал: нержавейка, fr4
Подводимая мощность: 10 Вт
Разъем: sma x2 шт
	20 000,00

	Антенная решетка
9,3-9,5 ГГц
	[image: D:\База\Старое\_9.3-9.5 sum\1.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 9.3-9.5 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 10х10.
Коэффициент усиления: +22 дБ
Габариты: 222x222x2 мм
Материал: WL-CT350
Подводимая мощность: 5 Вт
Разъем: sma
	60 000,00

	Вивальди 
0,7 – 2,5 ГГц
	[image: C:\Users\Andrey\Documents\Новая папка\Вивальди 700 - 2500 МГц\IMG_20211103_220845.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 0.7  – 2.5 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 130 х 60 – 40 х 20 град.
Коэффициент усиления: 4,5 – 12 дБ
Габариты: 468 х 360 х 2 мм
Материал: FR4
Разъем: SMA
	20 000,00

	Вивальди 
2,5 - 6,2 ГГц
	[image: C:\Users\Andrey\Documents\Новая папка\Вивальди 2500 - 6200 МГц\IMG_20211103_220416.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 2.5  – 6.2 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 120 х 40 – 40 х 20 град.
Коэффициент усиления: 8 – 12,5 дБ
Габариты: 187 х 136 мм
Материал: FR4
Разъем: SMA
	5 000,00

	Вивальди 
4 - 10 ГГц
	[image: C:\Users\Andrey\Documents\Новая папка\Антенна 4 – 10 ГГц\IMG_20210312_183602.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 4 – 10 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 60 х 80 град.
Коэффициент усиления: 8 – 11,5 дБ
Габариты: 155 х 114 мм
Материал: FR4
Разъем: SMA
	5 000,00

	Вивальди 
7 - 11 ГГц
	[image: C:\Users\Andrey\Documents\Новая папка\Антенна 7 - 11 ГГц\5-5.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 7 – 11 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 50 х 60 град.
Коэффициент усиления: 5,5 – 7 дБ
Габариты: 110 х 50 мм
Материал: FR4
Разъем: SMP
	5 000,00

	Вивальди 
10 – 26,5 ГГц
	[image: C:\Users\Andrey\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20210315_194536.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 10 – 26,5 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 70 х 40 – 30 х 16град.
Коэффициент усиления: 6,5 – 8 дБ
Габариты: 47 х 70 мм
Материал: FR4
Разъем: SMP
	3 000,00


	Антенная решетка 24 ГГц
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\IMG_20211007_064813 (1).jpg]
	Диапазон рабочих частот: 24  – 25 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 15 х 30 град.
Коэффициент усиления: 16,7 дБ
Габариты: 47 х 33 мм
Материал: Rogers 4003
Разъем: SMP
	15 000,00

	Антенная решетка 9 ГГц
	[image: C:\Users\Andrey\Downloads\1626586044795.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 9.1  – 9.5 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 2,8 х88 град.
Коэффициент усиления: 18 дБ
Габариты: 545 х 128 мм
Материал: Rogers 4003
Разъем: SMA
	15 000,00

	Антенная решетка 
4 – 5 ГГц
	[image: D:\База\Широкополосная антенна Вивальди\10.jpg]
	Диапазон рабочих частот: 4  – 5 ГГц
Ширина диаграммы направленности: 100 х 22 град.
Коэффициент усиления: 10 - 12 дБ
Габариты: 219 х 171 мм
Материал: FR4
Разъем: SMA
	5 000,00
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