Подключение антенны
Подключение антенны производится посредством коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 50 Ом.
Антенна не требует дополнительного согласования.

Требования безопасности
· Запрещается подключать к неисправному оборудованию;
· Запрещается подключать к устройствам, работающим
 за пределами рабочего диапазона частот;
· Запрещается класть на антенну металлические предметы во время работы;
· Требуется подсоединять к разъемам антенны только ответные разъемы типа sma-розетка. 

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок хранения изделий составляет 5 лет, из них:
- не менее 3 лет в составе основного изделия и объекта назначения в отапливаемых помещениях или в неотапливаемых хранилищах;
- не менее 2 лет в упаковке изготовителя либо в упаковке в составе основного изделия в отапливаемых или неотапливаемых помещениях

Дата продажи ______________________________________ 

Продавец __________________________________________
ПМ.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Антенна всенаправленная 0.4-6 ГГц 
БТРФ.464651.010
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г. Москва, 2024 г.


Общие сведения
Антенна всенаправленная 0.4-6 ГГц БТРФ.464651.010 выполнена в виде биконусной антенны, помещенной в радиопрозрачное укрытие.
Область применения
	Антенна всенаправленная 0.4-6 ГГц БТРФ.464651.010 предназначена для приема и передачи радиоволн и формирования радиоканала в рабочей полосе частот.
Комплект поставки
· Антенна всенаправленная 0.4-6 ГГц БТРФ.464651.010;
· Технический паспорт изделия.
Технические характеристики
	Наименование
	Значение

	Геометрические размеры, мм
	130 х 130 х 207 мм

	Рабочий диапазон частот, ГГц
	0.4 – 6.0

	КСВ в рабочем диапазоне частот, не более
	2.5

	Входное сопротивление, Ом
	50

	Коэффициент усиления, дБ
	-1 ÷ +3

	Фидер
	Кабель SF141 длиной 2.5 метра с sma-разъемом «вилка»





[image: C:\Users\Andrey\Downloads\IMG_20240615_115512.jpg]
Рисунок 1 Частотная зависимость КСВ в диапазоне 0.4-6 ГГц*
[image: ]
[bookmark: _GoBack]Рисунок 3 Типовая ДН на частоте 5.2 ГГц
сплошная линия – горизонтальная плоскость
пунктирная линия – вертикальная плоскость
__________________________________________________________________________
ИП Малый Андрей Константинович, ИНН 614905362215, ОГРНИП 319774600624224, 
тел. +7 (977) 326-27-30,  www. antenna-array.com
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