Подключение антенны
Подключение антенны производится посредством коаксиальных кабелей с волновым сопротивлением 50 Ом.
Антенна не требует дополнительного согласования.

Требования безопасности
· Запрещается подключать к неисправному оборудованию;
· Запрещается подключать к устройствам, работающим
 за пределами рабочего диапазона частот;
· Запрещается класть на антенну металлические предметы во время работы;
· Требуется подсоединять к разъемам антенны только ответные разъемы типа sma-розетка. 
· Запрещается подключать антенну к источнику сигнала с мощностью более 10 Вт.

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок хранения изделий составляет 5 лет, из них:
- не менее 3 лет в составе основного изделия и объекта назначения в отапливаемых помещениях или в неотапливаемых хранилищах;
- не менее 2 лет в упаковке изготовителя либо в упаковке в составе основного изделия в отапливаемых или неотапливаемых помещениях
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Общие сведения
Антенна БТРФ.464659.015 содержит два широкополосных излучателя, расположенных над металлическим резонатором.
Область применения
	Антенна предназначена для приема и передачи радиоволн и формирования радиоканала в рабочей полосе частот.
Комплект поставки
· Антенна БТРФ.464659.015;
· Технический паспорт изделия.
Технические характеристики
	Наименование
	Значение

	Геометрические размеры, мм
	240 х 240 х 40 мм

	Рабочий диапазон частот, МГц
	[bookmark: _GoBack]400 – 7000

	Коэффициент усиления, дБ
	0…+3

	КСВ в рабочем диапазоне частот, не более
	2

	Входное сопротивление, Ом
	50

	Разъем
	sma 
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Рисунок 1 Частотная зависимость КСВ
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Рисунок 2 Типовая ДН на частоте 2400 МГц
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ИП Малый Андрей Константинович, ИНН 614905362215, ОГРНИП 319774600624224, 
тел. +7 (977) 326-27-30,  www. antenna-array.com
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